扬州供热有限公司废旧钢材处理公告

扬州供热有限公司现对原威亨电厂出线供热管道和图书馆线部分供热管道废旧处置进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目简要说明

废旧蒸汽管道结算重量以理算确定吨位。总重量约91吨左右。具体估重及地点如下：

1. 原威亨电厂出线供热管道：

（1）架空管部分为φ426\*8的450米，理算约37.1T；φ530\*8的400米，理算约41.2T。合计：78.3吨。（上述管道的壁厚规格为预估，最终按实理算结算）

（2）地点位于扬子江路西开发东路南古运河东区域范围内，管道全部在地面。

1. 图书馆线部分供热管道
2. 架空管为φ219\*9的220米约10.25T，φ89\*4的340米2.85T（上述管道的壁厚规格为预估，最终按实理算结算），合计：13.1吨。
3. 地点位于康乐街与扬子江路之间杨庄河河道两侧。

二、投标文件组成

（1）法定代表人授权委托书或代理书

（2）营业执照、税务登记证

以上资料复印件必须全部加盖企业公章

（3）报价表，需密封报价，盖封口章，**报价需包含废旧钢管价格、吊运价格及废旧保温棉等材料的全部处理清运费用。（附件一）**

三、投标接收信息

报价单截止时间：2025年9月19日10:00

接收人：徐晨 电话：82185681

接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦21楼扬州供热有限公司财务审计部

四、本次招标联系事项

联系人：张越

电话：82185661

办公地址：扬州市文昌西路国泰大厦20楼扬州供热有限公司综合部

五、中标条件及中标后合同约定

1、以综合评分最高分中标

2、中标方先交款后提货，第一次交款不得低于20万元整。款项不足时请及时交款，否则终止提货。另需缴纳10万元的保温棉处理及清运保证金。

3、中标方负责标的物的拆除，装载与运输，同时对作业过程中的人员、车辆及搬运等安全负全部责任。

4、中标方提货过程中需要严格按照本公司监察人员的要求提货，否则终止提货。

5、项目结束后中标方需按照我司工作人员的要求进行场地清理，否则本公司不退还余款及投标保证金。

6、提货现场不得将管道的保温棉掏出遗留在现场，废旧管道离场后，管道保温材料的处理全部由中标方负全部责任与处理，未完成上述要求的将全部扣除保证金。

7、承诺按甲方要求时间完成拆除清运的，但未在甲方时间完成的，将全部扣除保证金。

六、评分标准

1、价格部分（80分）

（1）投标价格最高的投标报价作为评标基准价，其价格为满分。其它价格分按下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×80

2、清运时间部分（20分）

（2）满足甲方要求2天（含2）拆除的， 得20分； （3）满足甲方要求3天（含3）拆除的， 得10分； （4）不能满足甲方时间要求或大于3天拆除的，得0分。

 扬州供热有限公司

 2025年9月16日

附件一

报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标单位 | 报价（元/吨） | 清运时间（天） |
|  |  |  |

单位盖章：

2025年 月 日