附件一：

**2120-杉湾线运博馆段供热管道改造工程地埋管项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 | 备注 |
| 1 | 直管 | Φ325×8—φ630×10 | 米 | 250 |  |  |  | 保温厚度20 mm+100mm |
| 2 | 补偿组件 | Φ325×8—φ820×10 | 套 | 5 |  |  | L=2.0m |
| 3 | 内固定 | Φ325×8—φ630×10 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 疏水装置 | DN300/φ57×5 | 套 | 2 |  |  | 不含疏水器及阀门 |
| 合计 | **大写：** | | | | 小写 |  |  |  |

备注：1、工作芯管为GB/T8163-2018无缝管（20#）正公差；外套管为GB/T9711-2017螺旋焊管(Q235B）正公差，保温材料为欧文斯高温离心玻璃棉；外防腐为三布五油特加强级防腐（抗静电10000V）；**（投标方需在报价单中注明无缝管、螺旋焊管、高温玻璃棉产地及品牌**

2、报价含增值税发票（13%）、含至扬州运费，货到现场需方负责卸货、堆放、保管。